<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BRoaD3 addr="192.168.10.16" tcpPort="24" udpPort="4660" Timeout="1" autoConnect="true">
    <tab id="0" name="Delay">
        <entry term="Input">
            <id>0</id>
            <name>IN-CH0</name>
            <userName>IN-CH0</userName>
        </entry>
        <entry term="PreLogic">
            <id>0</id>
            <name>PreLgc0</name>
            <userName>Through</userName>
            <net port="0">IN-CH0</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="NonFnc">
            <id>0</id>
            <name>NonFnc0</name>
            <net port="0">PreLgc0</net>
        </entry>
        <entry term="DlyFnc">
            <id>1</id>
            <name>DlyFnc3</name>
            <userName>DlyFnc</userName>
            <net port="0">PreLgc0</net>
            <property>Delay=10us</property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>0</id>
            <name>PstLgc0</name>
            <userName>Input</userName>
            <net port="0">NonFnc0</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>1</id>
            <name>PstLgc1</name>
            <userName>Output</userName>
            <net port="0">DlyFnc3</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="OUT-CH6">
            <id>0</id>
            <name>OUT-CH6</name>
            <userName>OUT-CH6</userName>
            <net port="0">PstLgc0</net>
        </entry>
        <entry term="OUT-CH7">
            <id>1</id>
            <name>OUT-CH7</name>
            <userName>OUT-CH7</userName>
            <net port="0">PstLgc1</net>
        </entry>
        <entry term="MsrCnt0">
            <id>2</id>
            <name>MsrCnt0</name>
            <net port="0">PstLgc1</net>
            <property>Mode=1 Unit=usec FileSave=false PATH=log</property>
        </entry>
    </tab>
    <tab id="1" name="Test Pulse">
        <entry term="CntFnc">
            <id>0</id>
            <name>CntFnc0</name>
            <userName>10us-10KHZ</userName>
            <property>Mode=9 MainCnt=10usec SubCnt=90000nsec Disp=KHz</property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>0</id>
            <name>PstLgc4</name>
            <userName>OSC</userName>
            <net port="0">CntFnc0</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="OUT-CH0">
            <id>0</id>
            <name>OUT-CH0</name>
            <net port="0">PstLgc4</net>
            <property>bNIM=true bTTL=true </property>
        </entry>
    </tab>
</BRoaD3>
