<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BRoaD3 addr="192.168.10.16" tcpPort="24" udpPort="4660" Timeout="1" autoConnect="true">
    <tab id="0" name="coincidence">
        <entry term="Input">
            <id>1</id>
            <name>IN-CH0</name>
            <userName>IN-CH0</userName>
        </entry>
        <entry term="Input">
            <id>2</id>
            <name>IN-CH1</name>
            <userName>IN-CH1</userName>
        </entry>
        <entry term="Input">
            <id>3</id>
            <name>IN-CH2</name>
            <userName>IN-CH2</userName>
        </entry>
        <entry term="PreLogic">
            <id>0</id>
            <name>PreLgc0</name>
            <userName>S0</userName>
            <net port="0">IN-CH0</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="PreLogic">
            <id>1</id>
            <name>PreLgc1</name>
            <userName>S1</userName>
            <net port="0">IN-CH1</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="PreLogic">
            <id>2</id>
            <name>PreLgc2</name>
            <userName>S2</userName>
            <net port="0">IN-CH2</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="FeedBack0">
            <id>4</id>
            <name>FeedBack0</name>
            <userName>FeedBack0</userName>
        </entry>
        <entry term="NonFnc">
            <id>0</id>
            <name>NonFnc0</name>
            <net port="0">PreLgc0</net>
        </entry>
        <entry term="NonFnc">
            <id>1</id>
            <name>NonFnc1</name>
            <net port="0">PreLgc1</net>
        </entry>
        <entry term="DlyFnc">
            <id>3</id>
            <name>DlyFnc4</name>
            <userName>Dly0_50ns</userName>
            <net port="0">PreLgc0</net>
            <property>Delay=50ns</property>
        </entry>
        <entry term="DlyFnc">
            <id>4</id>
            <name>DlyFnc5</name>
            <userName>Dly1_50ns</userName>
            <net port="0">PreLgc1</net>
            <property>Delay=50ns</property>
        </entry>
        <entry term="CntFnc">
            <id>5</id>
            <name>CntFnc1</name>
            <userName>OneShot</userName>
            <net port="0">PreLgc2</net>
            <property>Mode=1 MainCnt=200nsec SubCnt=5nsec</property>
        </entry>
        <entry term="CntFnc">
            <id>6</id>
            <name>CntFnc2</name>
            <userName>OSC_1Hz</userName>
            <net port="0">FeedBack0</net>
            <property>Mode=8 MainCnt=500000000nsec SubCnt=500000000nsec Disp=DutyHz</property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>0</id>
            <name>PstLgc0</name>
            <userName>Input0</userName>
            <net port="0">NonFnc0</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>1</id>
            <name>PstLgc1</name>
            <userName>Input1</userName>
            <net port="0">NonFnc1</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>2</id>
            <name>PstLgc2</name>
            <userName>Veto0</userName>
            <net port="0">DlyFnc4</net>
            <net port="1">CntFnc1</net>
            <property> _A  and  not  _B </property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>3</id>
            <name>PstLgc3</name>
            <userName>Veto1</userName>
            <net port="0">DlyFnc5</net>
            <net port="1">CntFnc1</net>
            <property> _A  and  not  _B </property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>4</id>
            <name>PstLgc8</name>
            <userName>Width200ns</userName>
            <net port="0">CntFnc1</net>
            <property> not  _A </property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>5</id>
            <name>PstLgc9</name>
            <userName>GATE</userName>
            <net port="0">CntFnc2</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="OUT-CH4">
            <id>0</id>
            <name>OUT-CH4</name>
            <userName>OUT-CH4</userName>
            <net port="0">PstLgc0</net>
            <property>bNIM=true bTTL=false </property>
        </entry>
        <entry term="OUT-CH5">
            <id>1</id>
            <name>OUT-CH5</name>
            <userName>OUT-CH5</userName>
            <net port="0">PstLgc1</net>
            <property>bNIM=true bTTL=false </property>
        </entry>
        <entry term="OUT-CH6">
            <id>3</id>
            <name>OUT-CH6</name>
            <userName>OUT-CH6</userName>
            <net port="0">PstLgc2</net>
            <property>bNIM=true bTTL=false </property>
        </entry>
        <entry term="OUT-CH7">
            <id>4</id>
            <name>OUT-CH7</name>
            <userName>OUT-CH7</userName>
            <net port="0">PstLgc3</net>
            <property>bNIM=true bTTL=false </property>
        </entry>
        <entry term="MsrCnt0">
            <id>6</id>
            <name>MsrCnt0</name>
            <net port="0">PstLgc9</net>
            <net port="1">PstLgc2</net>
            <property>Mode=10 Unit=nsec FileSave=false PATH=log</property>
        </entry>
        <entry term="MsrCnt1">
            <id>7</id>
            <name>MsrCnt1</name>
            <net port="0">PstLgc9</net>
            <net port="1">PstLgc3</net>
            <property>Mode=10 Unit=nsec FileSave=false PATH=log</property>
        </entry>
        <entry term="FeedBack">
            <id>8</id>
            <name>FeedBack0</name>
            <net port="0">PstLgc8</net>
        </entry>
    </tab>
    <tab id="1" name="Test Pulse">
        <entry term="FeedBack1">
            <id>1</id>
            <name>FeedBack1</name>
            <userName>FeedBack1</userName>
        </entry>
        <entry term="CntFnc">
            <id>0</id>
            <name>CntFnc0</name>
            <userName>100ns</userName>
            <property>Mode=9 MainCnt=100nsec SubCnt=1000000200nsec</property>
        </entry>
        <entry term="DlyFnc">
            <id>1</id>
            <name>DlyFnc0</name>
            <userName>Dly0</userName>
            <net port="0">FeedBack1</net>
            <property>Delay=0ns</property>
        </entry>
        <entry term="DlyFnc">
            <id>2</id>
            <name>DlyFnc1</name>
            <userName>Dly300ns</userName>
            <net port="0">FeedBack1</net>
            <property>Delay=300ns</property>
        </entry>
        <entry term="DlyFnc">
            <id>3</id>
            <name>DlyFnc2</name>
            <userName>Dly500ns</userName>
            <net port="0">FeedBack1</net>
            <property>Delay=500ns</property>
        </entry>
        <entry term="DlyFnc">
            <id>4</id>
            <name>DlyFnc3</name>
            <userName>Dly800ns</userName>
            <net port="0">FeedBack1</net>
            <property>Delay=800ns</property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>0</id>
            <name>PstLgc4</name>
            <userName>OSC</userName>
            <net port="0">CntFnc0</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>1</id>
            <name>PstLgc5</name>
            <userName>IN-S0</userName>
            <net port="0">DlyFnc1</net>
            <net port="1">DlyFnc2</net>
            <property> _A  or  _B</property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>2</id>
            <name>PstLgc6</name>
            <userName>IN-S1</userName>
            <net port="0">DlyFnc0</net>
            <net port="1">DlyFnc2</net>
            <net port="2">DlyFnc3</net>
            <property> _A  or  _B  or  _C </property>
        </entry>
        <entry term="PostLogic">
            <id>3</id>
            <name>PstLgc7</name>
            <userName>IN-S2</userName>
            <net port="0">DlyFnc2</net>
            <property> _A </property>
        </entry>
        <entry term="FeedBack">
            <id>0</id>
            <name>FeedBack1</name>
            <net port="0">PstLgc4</net>
        </entry>
        <entry term="OUT-CH0">
            <id>2</id>
            <name>OUT-CH0</name>
            <net port="0">PstLgc5</net>
            <property>bNIM=true bTTL=true </property>
        </entry>
        <entry term="OUT-CH1">
            <id>3</id>
            <name>OUT-CH1</name>
            <net port="0">PstLgc6</net>
            <property>bNIM=true bTTL=true </property>
        </entry>
        <entry term="OUT-CH2">
            <id>4</id>
            <name>OUT-CH2</name>
            <net port="0">PstLgc7</net>
            <property>bNIM=true bTTL=true </property>
        </entry>
    </tab>
</BRoaD3>
